

首先准备一条双头USB线（First prepare a double-ended USB cable）


然后把刷机工具跟img格式固件下载到电脑桌面上（Then download the flash tool and img format firmware to the computer desktop）

**1 Open “1. Install Driver First” file and run DriverInstall to install driver first.**


**2 Open “2. Run FactoryTool” file and run “FactoryTool”**



如下图所示（As shown in the figure below）



**2. 点击左上角“固件”，载入img 格式系统固件，然后点击“启动（Click "Firmware" in the upper left corner, load the img format system firmware, and then click "Start）**”



**3.双头USB线一头插电脑主机背面USB接口，另外一头插投影仪背面USB接口，然后工具画面会显示下载固件，等待下载完成，工具右下角会显示成功：1，然后就可以拔掉USB连接线。（Plug one end of the double-headed USB cable into the USB port on the back of the computer host, and the other end into the USB port on the back of the projector. Then the tool screen will display downloading firmware. Wait for the download to complete. The lower right corner of the tool will display success: 1, and then you can unplug the USB cable.）**



